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 自製 7-28MHz, CW 發射機
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	這部 5 瓦輸出功率的 CW 發射機線路，工作頻率可選擇 7,14,21,28MHz，而且，電路簡單、零件容易找、調整容易... 


    隨著業餘無線電台數量的增加，空中電波日趨活躍，但尾隨而來的 QRM 干擾現象，愈加嚴重，於是，有些人加上 KW 放大器，使自己的訊號更強大。 

    在你追我趕的情況下，大家不在選擇頻率、改善天線及通信技巧方面去下功夫，卻加上功率放大器，使得空中電波污染，愈形嚴重。如果外國的 HAM 發覺 QRM 多來自某一地區的話，更會對該區人士的印象大打折扣。 

