災後救援建奇功 揭秘"北斗一號"衛星系統
5月12日14時28分,一個本應是2008年最“平常”的時刻,卻成為數萬同胞生死的阻隔.從此,天堂在左,汶川在右.災後汶川——信息孤島
震後,從國務院、總參謀部,到民政部國家減災中心、國家地震局監測中心,人們焦急地等待著從震區傳出的每個訊息,以便確定受災情況,制定救災計畫.

然而,沉寂、沉寂,沉寂之後還是揪人心肺的沉寂.

8.0級強度的地震摧毀了汶川的全部通訊設施.電報、電話、手機、互聯網,這些凝結人類百年心血的現代化通訊手段,在大自然災難面前,喪失了它往日的魔力.汶川一時間成為資訊孤島!

但黨和政府並沒有忘記自己肩負的職責.

5月12日14∶46:國家網站——新華網發佈消息.

5月12日15∶50:總參謀部救災應急預案啟動.

5月12日16∶00:因通訊中斷,兩架直升飛機被派往災區瞭解受災情況.

5月12日17∶00:國家總理溫家寶緊急趕赴災區.

5月12日18∶28:派出武警四川總隊和駐川武警某師的2900名官兵.

5月12日18∶44:成都軍區、武警四川總隊和駐川某師5000余官兵緊急趕赴汶川地震災區參加救災.

19∶20:軍區先遣指揮組進駐災區.

“這是哪支部隊?”

在隨後的救災中,由於汶川原有通信設施全部遭到破壞,前方和後方的資訊溝通成為救災的最大障礙.這個時候,我們國產的“北斗一號”衛星導航系統,在抗震救災的初期發揮了不可替代的作用.

13 日中午12時,位於北京的“北斗一號”衛星導航定位指控中心監測到,一支攜帶了 “北斗一號”終端機的部隊,開始沿著馬爾康、黑水、理縣到汶川的317國道,以每小時6公里左右的速度一路急進.“這是哪支部隊?”衛星導航定位指控中心 工作人員欣喜之後是疑惑.通過對該部隊所持定位終端發向指控中心的信號特徵分析,指控中心判斷,這是一個民用級終端設備.很快工作人員撥通了“北斗一號” 衛星導航定位服務商之一的神州天鴻公司的電話.經過確認,證實該部隊是隸屬于四川武警總隊的森警總隊先遣隊.

由此,正式拉開了“北斗一號”定位系統參與抗震救災的序幕.

“' 北斗一號'定位導航系統,是具備雙向通信功能的,但出於保密的原因,指控中心只能'看'到信號,不能解讀定位終端發射資訊的內容.所以當他們看到有北斗終 端向災區運動時,並不知道使用者是哪個部隊,最後是通過北京神州天鴻的民用運營中心才查到北斗終端是隸屬四川武警森林總隊.”神州天鴻市場部經理王永亮事 後告訴記者.

據瞭解,北斗衛星定位系統是由中國建立的區域導航定位系統.第一代北斗系統(北斗一號)由3顆北斗定位衛星(兩顆工作衛星、一顆備用衛星)、地面控制中心為主的地面部分、北斗用戶終端三部分組成.

定 位時,終端設備接收兩顆衛星的信號,解算出與它們的相對距離,從而得知自己處於以兩顆衛星為圓心的球面交線上.與此同時,終端將自己的計算結果發往地面控 制中心,由控制中心從存儲在電腦內的數位化地形圖查尋到用戶高程值,由於知道用戶處於某一與地球基準球面平行的球面上,從而中心控制系統可最終計算出用 戶所在點的三維座標.這個座標經加密由出站信號發送給用戶.

北斗定位系統可向終端設備提供全天候、24小時的即時定位服務,定位最高精度 可達 10米,其精度與GPS相當.“北斗一號”導航定位衛星由中國空間技術研究院研究製造.3顆導航定位衛星的發射時間分別為:2000年10月31日; 2000年12月21日;2003年5月25日,第三顆是備用衛星.

北斗定位系統的投入使用,使我國成為世界上掌握衛星定位導航技術的3個國家之一. 

災後救援建奇功

“地震後,汶川地區當地通訊設施全部被毀,加上通往災區的道路被泥石流沖毀,不能及時運送維修設備,北斗定位系統在救災初期擔負了絕大部分通訊任務.”《中國經營報》同事孫晨在現場告訴記者.

據孫晨介紹,由於汶川災區地處山區地勢複雜,部隊配發的普通軍用電臺無法遠距離通訊,而可擕式衛星通訊系統可能裝備的數量就比較稀少,一時也來不及調運,在這次參與抗災的部隊裏使用得並不太多.

“這次救災的主力是部隊,出於保密的原因,他們極少使用外國衛星電話,而'北斗一號'是我們自己的國產系統,因此不存在這些問題.”專門為部隊提供“北斗一號”定位系統服務的運營商北斗星通董事秘書古先生告訴記者.

“其 實'北斗一號'的優點還不止這些.”據神州天鴻市場部經理王永亮介紹,大家耳熟能詳的GPS定位系統,屬於被動接受系統,使用者只能知道自己的所在位置, 而無法通知指揮部門.“北斗一號”由於採用衛星和地面控制中心複合定位技術,用戶在知道自己的地理座標的同時,控制中心也知道了終端的地理位置.這樣方便 了指揮中心對終端使用者的調度.

王永亮還告訴記者,“北斗一號”定位終端不但能夠隨時向基地報告自己的位置,而且還具有雙向通信的功能, 如民用終端一次向衛星傳送98個位元組的短資訊,可隨時報告總部災區的情況,申請救援物資.比如,救援部隊在開進途中,有新發現的被圍困群眾,可以通知指揮 中心增派人員.需要直升飛機運送傷患時,也可以將空地位置,周邊天氣情況向上報告,方便飛機降落.

王永亮透露,自2003年以來,武警森 林指揮部為所屬全國的7個總隊配發了北斗設備數百套,其中四川總隊配發了幾十套,災後第一天駐紮在汶川地區的四川森警總隊汶川大隊有數套“北斗一號”終端 投入了抗震救災工作,並第一時間發回了災情報告,第二天森警總部司令部要求對參加救災的部隊打開所有的北斗設備,並及時彙報行進情況及災情資訊,第三天總 參測繪局中國衛星導航應用管理中心及衛星地面總站緊急為部隊調配了大量該類型設備.這幾天,為了監測地震後形成的堰塞湖水位,又有400多個監測點使用了 “北斗一號”終端.它們是由供電系統、水情監測儀、北斗通信終端共同組成的系統,利用“北斗一號”的通信功能,隨時向指揮中心上傳水情資料.

不 過,也有業內專家指出,“北斗一號”在這次抗震救災中起到非常大的作用,但是作為一個軍民兩用的系統,應用在軍事上存在一些弱點,比如終端必須向衛星發送 資料才能獲得位置資訊,在戰爭中極容易遭到電磁干擾和攻擊.現在國家正在計畫實施 “北斗二號”專案,通過發射數十顆衛星組成類似於GPS系統的衛星陣列,可以實現無源定位.同時,在需要的時候還可以啟動雙向通信功能.

據稱,“北斗二號”系統建成後,軍用終端的定位精度可以達到釐米級別.

